## 招标项目要求

**关键需求指标：**

1、扫描速度：≥每分钟150 页 ,在分辨率为200 dpi，300dpi，黑白，灰度，彩色，A4 横向.

2、每日扫描量：无限制

3、扫描技术：CCD

4、光学分辨率：600 dpi

5、输出分辨率：100/150/200/240/300/400/600dpi

6、照明：白色LED

7、最大文档宽度：≥ 304.8 毫米（12 英寸）

8、长文档模式长度：≥ 4.6米

9、最小文档尺寸：≤63.5 毫米 x 52毫米，最大文档尺寸：最大文档宽度：≥304.8 mm（12 英寸），长文档模式长度：≥4.6 m（180 英寸）；可以直接对卷宗里的连体照片进行扫描，而不需要把连体相关照片拿出来另行扫描。

10、纸张厚度和重量：带标准进纸器：45克/平方米（12 磅）的铜版纸到 200 克/平方米（110 磅）的索引纸；带超薄纸张进纸器附件：25 克/平方米（7 磅）的宣纸到 75 克/平方米（20 磅）的铜版纸

11、进纸器/升降器：≥ 750页自动文档进纸器具有四个设置：连续进纸、100 页、250 页、500 页以及整个750页批次. U型通道、直通道双通道进纸器设计（电动门切换功能）

12、重张进纸检测：5个独立的超声波区,超声波多进纸检测；智能文档保护。

13、订书钉探测（磁性金属探测）。

14、连接性：USB2.0 ，兼容USB3.0

15、接口支持：TWAIN、ISIS 与 WIA 驱动程序，Kofax认证

**※**16、产地：中国

**※**17、扫描仪原厂自带软件：具有完美页面技术、条纹过滤、受控堆叠、智能阈值处理、自动色彩检测、自动裁剪、填洞填充、影像边缘填充、强力裁剪、纠偏、基于内容的空白页面检测和删除、多种颜色滤除、双流扫描、默认配置得自动方向调整、彩色动态切换修补码、操作员覆盖选择。

18、扫描采集软件具有的功能：自动调整方向、即时色彩切换补丁码、文件批采集、索引编排、识别功能、文件批处理、检索和自定义文件批输出、支持批次和文档的自动分隔，基于条形码、OCR、Patch Code、空白页等；支持索引信息自动生成，包括识别条形码、OCR和MICR磁码；支持区域定义、提供条形码、文件批代码、OCR 和 MICR 功能、智能质量控制 (QC)、SharePoint 索引设置向导；支持批次、文档和影像级的统计信息，如：操作员ID、批次\文档的总字节数、影像数量、影像类型、大小、分辨率等信息；并且该软件能同时调用原有的扫描仪。

输出压缩：CCITT Group IV、JPEG 或无压缩输出

19、支持的操作系统：Microsoft Windows XP（32位和64位）；Microsoft Windows Vista（32位和64位）；Microsoft Windows 7（32位和64位）

20、平板附件可以外接零边距A4或A3平板扫描仪，增强型打印机附件（正面）、文档印刷附件（多达 40 个字母数字字符的后侧与扫描后印刷、11 个印刷位）

21、服务：原厂家一年上门保修服务（含零配件、服务费，耗材除外）。

22、供货期：签订合同后十日内。

**※**23、设备提供商提供以上配套扫描软件，与我局现有的影像系统进行接口开发和无缝连接，费用自理。

**技术支持和售后服务：**

1、维保期：自到货之日起提供整机壹年免费保修服务，消耗品除外。

2、服务响应时间：30分钟。

3、接到故障报修后2工作小时内到达现场进行检修。

4、提供7\*24小时热线服务。

5、提供VIP售后服务。