**第二章 竞价采购需求明细**

**一、项目服务内容**

（1）采购内容：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **子项名称** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 一、密集柜 | 1、5层涉密文件密集架  规格：（2000w 600D 2500H） | M³ | 31 | 内部全封板，材料：底板3.0 挂板1.0 |
| 2、单柜密码电子锁+门板 | 套 | 35 | 配涉密密码锁各1套，包括门板 |
| 3、甲级防火门  规格：（1.2M\*2.2M） | 樘 | 1 |  |
| 4、不锈钢防盗网面铺不锈钢板隔墙 | M² | 50 |  |
| 5、落地文件柜 | M³ | 5.6 |  |
| 6、5\*5方通（304不锈钢隔墙体面封不锈钢板） | M² | 20 |  |
| 7、运输、安装、调试 | 项 | 1 | 含人工、五金配件 |
| 二、消防 | 1、120L柜式七氟丙烷气体灭火装置  型号:GQQ 120/2.5 | 瓶 | 2 |  |
| 2、七氟丙烷药剂 （HFC-227ea） | Kg | 240 |  |
| 3、机械泄压阀定制 | 套 | 1 |  |
| 4、气体灭火控制器 （JB-QBL-QM210） | 台 | 1 |  |
| 5、点型光电感烟火灾探测器 （JTY-GD930） | 只 | 4 |  |
| 6、点型感温火灾探测器 （JTWZD-920） | 只 | 4 |  |
| 7、探测器底座 （DZ-916） | 只 | 8 |  |
| 8、火灾声光警报器 （SG-993） | 个 | 1 |  |
| 9、气体释放警报器 （QM-ZSD-02） | 个 | 1 |  |
| 10、手动/自动/停止合 （QM-MA-996） | 个 | 1 |  |
| 11、紧急启动/停止合 (QM-AN-965) | 个 | 1 |  |
| 12、辅材料 | 项 | 1 |  |
| 13、安装、调试费 | 项 | 1 |  |
| 三、除湿设备 | 1、智能除湿净化一体机 | 套 | 1 | 参数：除湿90L/D 自动除霜、光氢离子消毒、菌落去除率95% |
|  | 备注： 1、档案室和文印室需要铺设网线和端口；2、“保密室2”内部卡座、档案室、文印室需要布置电源插座。 | | | |

（2）承包方式：包工包料

（3）标段划分情况：本项目不划分标段。

（4）技术要求：符合国家和行业的相关要求；

（5）质量要求：验收合格；

**二、项目服务要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **（一）免费保修期内售后服务要求** | | |
| **1** | 质保期 | 质保期1年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 |
| **2** | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知0.5小时内响应，1小时内赶到现场。 |
| **3** | 其他 | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |
| **（二）其他商务要求** | | |
| **1** | 关于期限 | 1.1总期限40天以内。（中标人按要求安装、施工，实际时长如需调整，请以招标人书面通知为准）。 |
| **2** | 报价方式 | 2.1投标报价为：总价包干。 |
| 2.2预算金额：  本项目预算控制金额为人民币叁拾叁元整(￥330,000.00)，超出预算控制金额的投标报价将导致其投标无效。 |
| 3 | 付款方法  和条件 | 1. 合同款支付：   1.预付款：合同签订付50%预付款。  2.全部完工并经采购人验收合格，移交完毕、竣工资料按要求移交、结算完成之日起15个工作日内，采购人付款结算款的50%。  3.合同结算方式：按招标文件及图纸清单要求总价包干。  4.每次按合同支付款项前，中标人应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致；  5.违约责任：采购人逾期支付合同款项的，除应当支付合同款项外，还应当每日按合同总价的3‰向中标人偿付违约金，但因中标人自身原因导致无法及时支付的除外。 |
| **4** | 现场情况 | 投标人应先到现场踏勘以充分了解场地的位置、情况、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解场地情况而导致的索赔或期限延长申请将不获批准： |
| **5** | 验收标准 | 按照国家验收标准达到合格标准。 |