**第二章 招标项目需求**

一、对通用条款的补充内容

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内 容** | **规 定** |
| 1 | 联合体投标 | 见《招标公告》中“投标人资格要求”部分的相关内容 |
| 2 | 投标有效期 | 120日历天（从投标截止之日算起） |
| 3 | 投标人的替代方案 | 不允许 |
| 4 | 投标文件的投递 | 本项目实行网下投标，按照谈判文件的要求提交纸质文件正本1份、副本4份、电子文件1份；所有谈判应答文件应于递交截止时间之前送达谈判文件规定的地址。 |
| 5 | 履约保证金 | \_\_\_\_\_万元或合同金额的\_\_\_\_\_%，缴纳方式： |
| 6 | 中标服务费 | 根据“深圳市财政委员会关于规范深圳市社会采购代理机构管理有关事项的补充通知(深财购[2018]27号)”的规定执行。招标代理服务收费以中标/成交通知书公布的中标金额为计算基准,按差额定率累进法计算,作为招标代理服务费。本项目中标服务费不足伍仟元按伍仟收取。 |

备注：本表为通用条款相关内容的补充和明确，如与通用条款相冲突的以本表为准。

二、货物清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** | **备注** | **财政预算限额（元）** |
| **有氧设备系列** |
| 1 | 跑步机 | 3 | 拒绝进口 | 250000 |
| 2 | 椭圆机 | 2 | 拒绝进口 |
| 3 | 动感单车 | 2 | 拒绝进口 |
| 4 | 三合一功能性拉力机 | 1 | 拒绝进口 |
| **自由力量设备系列** |
| 1 | 小飞鸟 | 1 | 拒绝进口 |
| 2 | 史密斯机 | 1 | 拒绝进口 |
| 3 | 半框训练器 | 1 | 拒绝进口 |
| 4 | 可调式训练椅 | 1 | 拒绝进口 |
| 5 | 45°背肌伸展训练椅 | 1 | 拒绝进口 |
| 6 | 训练平椅 | 1 | 拒绝进口 |
| 7 | 拉伸机 | 1 | 拒绝进口 |
| 8 | 双层哑铃架 | 1 | 拒绝进口 |
| 9 | 环保PU哑铃 | 1 | 拒绝进口 |
| 10 | 环保PU铃片 | 1 | 拒绝进口 |
| **其他设备系列** |
| 1 | 力量区橡胶地砖 | 45 | 拒绝进口 |
| 2 | 波速球 | 1 | 拒绝进口 |
| 3 | 竞技壶铃 | 1 | 拒绝进口 |
| 4 | 女士浸塑小哑铃 | 1 | 拒绝进口 |
| 5 | 健身球（防爆磨砂球） | 10 | 拒绝进口 |
| 6 | 瑜伽垫 | 10 | 拒绝进口 |
| 7 | 平衡垫 | 3 | 拒绝进口 |
| 8 | 瑜伽砖 | 10 | 拒绝进口 |
| 9 | 浮点泡浮点泡沫轴沫轴45cm\*15cm60cm\*15cm90cm\*15cm | 1 | 拒绝进口 |
| 1 | 拒绝进口 |
| 1 | 拒绝进口 |
| **其他设备系列** |
| 1 | 折叠式乒乓球台 | 2 | 拒绝进口 |

**备注：1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。**

**2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。**

**3、本项目核心产品为：。**

三、实质性条款

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 具体内容 |
| 1 | 投标文件载明的交货期不超过招标文件规定的期限 |
| 2 | 投标文件载明的免费保修期不低于招标文件规定的期限 |
| 3 | 具体技术要求、商务需求中带“★”要求 |
| …… | …… |

**注：上表所列内容为不可负偏离条款**

四、具体技术要求

**说明：1、带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。带“▲”指标项为重要参数，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。**

**2、招标技术要求中，用红色加粗字体标注的技术条款为要求提供证明资料的条款，共 项，其余为未要求提供证明资料的条款，无需提供相关证明资料。**

**3、评分时，如对一项招标技术要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **招标技术要求** | **证明资料要求** |
| **1** | 跑步机 | 速度范围：0.5-22km坡度范围：0-15°跑带厚度：≥2.5mm跑板厚度：≥25mm最大承重：≥170kg内置高音质环绕音效喇叭与输入音源孔。IPhone/IPod/Android/MP3音频IPad/IPod/ Android充电风扇、阅读架、水壶架 手感心率、无线心率 |  |
| **2** | 椭圆机 | 马达：自发电最大承重≥150kg阻力等级≥16个飞轮重量：≥10kg需配置水壶放置架便捷移动运输轮IPhone/IPod/Android/MP3音频IPad/IPod/Android充电风扇、阅读架、水壶架手感心率、无线心率 |  |
| **3** | 动感单车 | 刹车系统：按压式紧急制动系统，牛皮刹车片。传动：静音双向皮带传动。位置调节：车把垂直可调，座椅水平垂直可调。座椅：高弹性专业运动桌垫。 |  |
| **4** | 三合一功能性拉力机 | 面板：防汗7” LCD攀岩头最大承量：136 kgs / 300 lbs内置心率接收器：有快速启动：有阻力系统：风阻+磁阻阻力等级：12+12 |  |
| **5** | 小飞鸟 | 分动式训练，轴夹角150°配重范围：205-305lbs（磅）锻炼部位：肩大肌、胸大肌、背肌、大腿、小腿 |  |
| **6** | 史密斯机 | 重量：248KG总负重：420KG最大存储重量：400KG |  |
| **7** | 半框训练器 | （高配·含举重地台·实物不含铃片） 内架1米的空间，可与CS69杆一起使用/附件包括：1对CLUSTER加强挂钩，2只杠铃杆筒，配举重台架：3000 \* 2000 \* 50mm。（包括7块举重地胶垫和举重竹地板）。1对CLUSTER安全架，6根杠铃片挂杆，1组多角度引体握杆/颜色：黑黄经典配色并有空间放置长凳 |  |
| **8** | 可调式训练椅 | 优质碳素钢Q235,100x50x3.0高频钢管主体厚度≥3mm连接部件板材厚度达10mm表面为1.2mm加厚PU皮革双缝线座椅 |  |
| **9** | 45°背肌伸展训练椅 | 尺寸：1360\*105\*770MM |  |
| **10** | 训练平椅 | 尺寸：1340\*760\*380MM |  |
| **11** | 拉伸机 | 拉伸机重量轻，占地面积小。可以使用户身体准备好进行强度更大、更饱和的锻炼，有助于防止训练过程中及结束后受伤。 |  |
| **12** | 双层哑铃架 | （10对容量） |  |
| **13** | 环保PU哑铃 | （2/4/6/8/10/12/14/16/18/20KG，10对一组，共220KG） |  |
| **14** | 环保PU铃片 | （1.25/2.5/5/10/15/20KG，6对一组，共107.50KG） |  |
| **15** | 力量区橡胶地砖 | 50\*50\*2.5CM，共计：40平米 |  |
| **16** | 波速球 | 直径65CM 球面PVC，底座工程塑料加木板 |  |
| **17** | 竞技壶铃 | 规格：4、6、8、10KG各一只把手、壶身一体成型，圆弧设计，手感舒适、防滑、抓握更紧。无味环保、高密度、韧性强。 |  |
| **18** | 女士浸塑小哑铃 | 1、2、3、4、5KG各一对 |  |
| **19** | 健身球（防爆磨砂球） | 优质环保PVC材质，无异味，加厚50%，承重量可达1000KG，可用于练习腰背部，平衡稳定训练 |  |
| **20** | 瑜伽垫 | 183\*61\*0.6cmTPE材质，双色双面，覆膜，耐脏无任何异味 |  |
| **21** | 平衡垫 | 48\*38\*6CM采用优质环保TPE材质高密度发泡，切割/模压成型 |  |
| **22** | 瑜伽砖 | 23\*15\*7.5cm高密度环保EVA材质，闭孔发泡结构，切割工艺，手感舒适 |  |
| **23** | 浮点泡沫轴 | 45cm\*15cm/60cm\*15cm/90cm\*15cm采用进EVA材料制成，具有无毒、无味、无臭的特点,主要用于练习平衡训练，作用运动前后对身体各部分肌肉的放松，按摩具有良好功效 |  |
| **24** | 乒乓球台 | 台面材质：高密度板弹性：230-260mm弹性均匀度：≤5mm球台稳定性：≤10平面度：≤3mm球台类型：室内球台功能：可折叠，加滚轮赠送网球架一副球拍2只乒乓球3个 |  |

五、商务需求

**说明：1、带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。**

**2、评分时，如对一项招标商务需求（以划分框为准，一个划分框是作为一项招标商务需求）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **目录** | **招标商务需求** |
| **（一）免费保修期内售后服务要求** |
| **1** | 维修响应及故障解决时间 | 1.1**★**在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。 |
| 2 | 关于免费保修期 | 1.1**★**货物免费保修期 3 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 |
| **……** | 其他 | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |
| **（二）免费保修期外售后服务要求（可选）** |
| **1** |  |  |
| **2** |  |  |
| **……** |  |  |
| **（三）其他商务要求** |
| **1** | 关于交货 | 1.1交货地点：采购单位指定地点 |
| 1.2投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。 |
| 1.3**★**签订合同后 20 天（日历日）内交货。 |
| **2** | 关于验收 | 2.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 |
| 2.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。c、货物具备产品合格证。 |
| 2.3…… |
| **3** | 关于违约 | **3.1中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的 10 %的违约金并按主管部门相关规定处理。** |
| **3.2中标人逾期交货的，将被没收履约保证金并按主管部门相关规定处理。** |
| **3.3中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被没收履约保证金，并被深圳市政府采购中心评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。** |
| **3.4……** |
| 4 | **关于付款** | **4.1合同签订后7个工作日内，采购人向中标人支付合同总价款70%作为预付款；货物验收合格后，采购人在7个工作日内向中标人支付合同总价的30%货款。** |
| **……** |  |  |