# 三、分项报价清单

## （一）项目报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购计划编号 | 货物名称 | 规格/型号 | **原产地** | 制造商名称 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价(元) | 财政预算限额（元） |
| 1 | 无 | 少先队队史文化墙装装饰画 | 1.1长6800（±3）\*厚20（±3）\*高2200（±3）mm  1.2 10+10mmPVC板，双面结皮，专业雕刻平整无毛边；防水、防火、耐久不变形；  1.3 专业汽车烤漆主色；UV喷印图案及文字，颜色均匀，无色差,无尘，  1.4运输到现场并放线定位安装，安装辅材环保无味； | 深圳市 | 深圳市青鹄鸣艺术工程有限公司 | 1 | 面 | 8000.00 | 8000.00 | 按招标要求 |
| 2 | 无 | 管理制度牌 | 1.1长500\*厚10（±1）\*高750mm  1.2 10mmPVC板，双面结皮，专业雕刻平整无毛边；防水、防火、耐久不变形；  1.3 专业汽车烤漆主色；UV喷印图案及文字，颜色均匀，无色差,无尘，  1.4运输到现场并放线定位安装，安装辅材环保无味； | 深圳市 | 深圳市青鹄鸣艺术工程有限公司 | 3 | 块 | 350.00 | 1050.00 | 按招标要求 |
| 3 | 无 | 少先队文化墙 | 1.1长1800（±3）\*厚10（±1）\*高1100（±3）mm  1.2 10mmPVC板，双面结皮，专业雕刻平整无毛边；防水、防火、耐久不变形；  1.3 专业汽车烤漆主色；UV喷印图案及文字，颜色均匀，无色差,无尘，  1.4运输到现场并放线定位安装，安装辅材环保无味； | 深圳市 | 深圳市青鹄鸣艺术工程有限公司 | 1 | 套 | 1300.00 | 1300.00 | 按招标要求 |
| 4 | 无 | 党史文化墙 | 1.1长6500（±10）\*厚20（±1）\*高1200（±10）mm  1.2 双层5mm透明亚克力板，专业雕刻平整无毛边，4空孔广告定位；  1.3 专业图文制作户外喷绘，无色差,无尘；  1.4运输到现场并放线定位安装，安装辅材环保无味； | 深圳市 | 深圳市青鹄鸣艺术工程有限公司 | 1 | 组 | 5680.00 | 5680.00 | 按招标要求 |
| 5 | 无 | 墙面夹画 | 1.1长500（±1）\*厚20（±1）\*高700（±1）mm  1.2 10mmPVC板，双面结皮，专业雕刻平整无毛边；防水、防火、耐久不变形；  1.3 专业汽车烤漆主色；UV喷印图案及文字，颜色均匀，无色差,无尘，  1.4运输到现场并放线定位安装，安装辅材环保无味； | 深圳市 | 深圳市青鹄鸣艺术工程有限公司 | 5 | 套 | 465.00 | 2325.00 | 按招标要求 |
| 6 | 无 | 门号牌 | 1.1长123（±1）\*厚3（±1）\*高50（±1）mm  1.2 3mm透明亚克力板，专业雕刻平整无毛边；  1.3 专业图文制作文件，反面UV效果，背胶保护，无色差,无尘；  1.4运输到现场并放线定位安装，安装辅材环保无味； | 深圳市 | 深圳市青鹄鸣艺术工程有限公司 | 243 | 套 | 10.00 | 2430.00 | 按招标要求 |
| 7 | 无 | 科室牌 | 1.1长350（±1）\*厚12（±1）\*高50（±1）mm  1.2 多层4mm透明亚克力板，专业激光雕刻平整无毛边；  1.3 专业图文制作文件，主体仿木效果，反面UV效果，背胶保护，无色差,无尘；  1.4设计制作安装滑槽。牢固美观。运输到现场并放线定位安装，安装辅材环保无味； | 深圳市 | 深圳市青鹄鸣艺术工程有限公司 | 145 | 套 | 118.00 | 17110.00 | 按招标要求 |
| 8 | 无 | 宿舍区楼层指示牌 | 1.1长380（±1）\*厚5（±1）\*高380（±1）mm  1.2 5mm透明亚克力板，专业激光雕刻平整无毛边；  1.3 专业图文制作文件，反面UV效果，背胶保护，无色差,无尘；  1.4运输到现场并放线定位安装，安装辅材环保无味； | 深圳市 | 深圳市青鹄鸣艺术工程有限公司 | 10 | 块 | 80.00 | 800.00 | 按招标要求 |
| 9 | 无 | 教学楼楼层索引牌 | 1.1长600（±10）\*厚15（±1）\*高1200（±10）mm  1.2 双层5mm透明亚克力板，专业雕刻平整无毛边，4空孔广告定位；  1.3 专业图文制作UV文件，专业UV颜色及图案，无色差,无尘；  1.4运输到现场并放线定位安装，安装辅材环保无味； | 深圳市 | 深圳市青鹄鸣艺术工程有限公司 | 30 | 套 | 300.00 | 9000.00 | 按招标要求 |
| 10 | 无 | 教学区楼层指示牌 | 1.1长380（±1）\*厚5（±1）\*高380（±1）mm  1.2 5mm透明亚克力板+3mm白色亚克力板，专业激光雕刻平整无毛边；  1.3 专业图文制作文件，反面UV效果，背胶保护，无色差,无尘；  1.4运输到现场并放线定位安装，安装辅材环保无味； | 深圳市 | 深圳市青鹄鸣艺术工程有限公司 | 16 | 套 | 260.00 | 4160.00 | 按招标要求 |
| 11 | 无 | 核心价值观 | 1.1字高160mm\*24字/组\*36组  1.2 5mm透明亚克力板+2mm红色色亚克力板，专业激光雕刻平整无毛边；  1.3 专业图文制作文件，反面UV效果，背胶保护，无色差,无尘；  1.4运输到现场并放线定位安装，安装辅材环保无味； | 深圳市 | 深圳市青鹄鸣艺术工程有限公司 | 36 | 套 | 350.00 | 12600.00 | 按招标要求 |
| 12 | 无 | 中小学生守则 | 1.1长500（±1）\*厚5（±1）\*高750（±1）mm  1.2 5mm透明亚克力板，专业雕刻平整无毛边；  1.3 专业图文制作文件，反面UV效果，背胶保护，无色差,无尘；  1.4运输到现场并放线定位安装，安装辅材环保无味； | 深圳市 | 深圳市青鹄鸣艺术工程有限公司 | 36 | 套 | 120.00 | 4320.00 | 按招标要求 |
| 13 | 无 | 校徽造型 | 1.1长2000（±1）\*厚50（±2）\*高1800（±1）mm  1.2 304#1.2不锈钢板制作精品字造型，背后制作结构骨架；  1.3 专业汽车烤漆处理，无色差，漆面均匀、耐久不褪色；  1.4 运输到现场，专业高空吊装人员（具备高空证）定位吊装； | 深圳市 | 深圳市青鹄鸣艺术工程有限公司 | 1 | 套 | 7500.00 | 7500.00 | 按招标要求 |
| 14 | 无 | “三个面向”金属字 | 1.1整体造型长3000（±20）\*厚50（±2）\*高15000（±20）mm  1.2 304#1.2不锈钢板制作精品字造型，背后制作结构骨架；  1.3 专业汽车烤漆处理，无色差，漆面均匀、耐久不褪色；  1.4 运输到现场，专业高空吊装人员（具备高空证）定位吊装； | 深圳市 | 深圳市青鹄鸣艺术工程有限公司 | 1 | 套 | 19000.00 | 19000.00 | 按招标要求 |
| 15 | 无 | 文化浮雕装饰 | 1.1整体造型长5200（±20）\*厚50（±2）\*高2400（±20）mm  1.2 304#1.2不锈钢板，背后不锈钢结构骨架；  1.3 10mmPVC板，双面结皮，专业雕刻平整无毛边；防水、防火、耐久不变形；  1.4 专业汽车烤漆处理，无色差，漆面均匀、耐久不褪色；  1.5 运输到现场，专业高空吊装人员（具备高空证）定位吊装； | 深圳市 | 深圳市青鹄鸣艺术工程有限公司 | 1 | 面 | 10000.00 | 10000.00 | 按招标要求 |
| 16 | 无 | 标准旗杆 | 1.1整体造型高7200（±20）mm，3根  1.2 316#不锈钢标准旗杆，配套升降旗专业配套装置系统；升降系统合理顺畅，符合学生操作要求，维护方便，维护成本合理，故障率小，易检修；  1.3运输到现场，固定安装； | 深圳市 | 深圳市青鹄鸣艺术工程有限公司 | 3 | 根 | 7080.00 | 21240.00 | 按招标要求 |
| 17 | 无 | 升旗台及地面基础配置 | 1.1 350mm厚轻质陶粒填充层，C25混凝土基础层，内置钢筋网；  1.2砖基础台阶，水泥砂浆保护层；  1.3 10mm钢板预埋件及配套锚件，焊接符合相关规范要求，防锈处理；  1.4原材运输到现场及安装； | 深圳市 | 深圳市青鹄鸣艺术工程有限公司 | 61 | 平方 | 685.00 | 41785.00 | 按招标要求 |
| 18 | 无 | 升旗台面层及台阶配置 | 1.1 20mm厚印度红大理石，专业切割、磨边、打磨；  1.2刷石材专用养护液及保护液，抛光处理  1.3六面防水、防腐、防锈背涂处理，  1.4台阶面防滑槽处理  1.5原材运输到现场及安装； | 深圳市 | 深圳市青鹄鸣艺术工程有限公司 | 24 | 平方 | 900.00 | 21600.00 | 按招标要求 |
| 19 | 无 | 地面印度红石材配置; | 1.1 20mm厚印度红大理石，专业切割、磨边、打磨；  1.2刷石材专用养护液及保护液，抛光处理  1.3六面防水、防腐、防锈背涂处理，  1.4台阶面防滑槽处理  1.5原材运输到现场及安装 | 深圳市 | 深圳市青鹄鸣艺术工程有限公司 | 37 | 平方 | 800.00 | 29600.00 | 按招标要求 |
| 合计（即：投标总价；币种：人民币；单位：元）：  小写：219500.00元  大写：贰拾壹万玖仟伍佰元整 | | | | | | | | | | |