# 第二部分　技术部分

## 第六章　项目采购需求

### 第一节 项目概述

#### 一、服务清单

| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **预算金额** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购一批瘦客户机 | 台 | 100 | 人民币伍拾万元整（¥500,000.00元） |

### 第二节 商务需求

一、签定合同日期：自中标(成交)通知书发出之日起30日内

二、交货期： 自合同签定之日起30日内

三、交货地点：用户指定地点

★四、售后服务要求：

1.质保期：5年（自交货并验收合格之日起计）

2.保修期：3年

3.其他售后服务要求：

3.1产品支持全国联保，所有配置必须在原厂预装出厂，不接受组装产品，保证完整包装不开封，包装箱上注明采购用户名称，必须由原厂直接发货至最终用户，投标时提供生产厂商供货说明函并加盖原厂商公章。

3.2其他售后服务要求：五年硬件全保五年上门服务，故障硬盘不回收，深圳或惠州地区具有售后服务能力，4小时内电话响应，第二个自然日上门服务。

3.3供货时提供原厂售后服务承诺函扫描件加盖原厂商公章，否则将不予验收。

★五、实质性要求和条件：详见技术参数要求

六、其他要求：无

**第三节 技术需求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 |
| 1 | 瘦客户机 | 100台 | 1、主板芯片组：Intel Q470及以上▲2、bios主板：bios中Legacy模式必须可选可用、提供BIOS级别的智能USB屏蔽技术，可选择鼠标键盘可用，其它数据传输设备不可用★3、CPU：Intel酷睿10代处理器I5-10500T及以上，必须支持Windows7操作系统4、配置内存容量：DDR4 2666MHZ8G（1\*8G），内存插槽：2个及以上5、显卡：集成显卡，须支持Windows7操作系统驱动6、SSD：M2接口SSD256G以上7、HD：5400转 SATA 1TB以上8、网卡：千兆有线网卡，须支持Windows7操作系统驱动9、I/O:2个DisplayPort1.4，支持可选VGA 端口/DisplayPort 1.4 端口/HDMI 2.0b 端口，5个USB接口（其中前置1个，后置4个，至少有5个USB3.2）10、键鼠：USB键盘鼠标，支持键盘开机11、音箱：内置▲12、主机箱：容量≤1.17L，尺寸≤182×178×36mm，可立可卧可壁挂,，支持可拆卸水洗防尘罩13、操作系统：正版Windows 7操作系统▲14、显示器：要求和瘦客户机同品牌，21.5寸LED显示器，分辨率1920x1080（16：9），亮度不低于250cd/m2，对比度不低于1000:1，DP+VGA接口，≥38种分屏显示模式，响应时间不高于5ms； 15、主机与显示器的信号传输通过DP、HDMI、DVI其中一种方式实现，随机配备相关数字信号线；支持一体化光驱扩展功能；★16、显示器为财政部节能产品政府强制采购产品，需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。★17、设备为预装本地操作系统且脱离后台云服务器单独使用的瘦客户机，可独立安装办公环境下的各项应用软件，要求供货时预装正版Windows7操作系统。 |

**备注：标“★”为废标项，不满足投标将会被拒绝。**