# 第二部分　技术部分

## 第六章　项目采购需求

### 第一节 项目概述

#### 一、服务清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **规格及要求** | **货期** | **预算金额** |
| 1 | 检测用枪头 | 1000盒 | 10μL 96支/盒 | 自合同签订之后按需配送 | 人民币叁拾玖万柒仟伍佰元整（397,500.00元） |
| 2 | 检测用枪头 | 3000盒 | 20ul 96支/盒 |
| 3 | 长枪头Finntip Filter 100Ext Sterile | 300盒 | 100μL96支/盒 |
| 4 | 检测用枪头 | 320盒 | 100μL 96支/盒 |
| 5 | 检测用枪头 | 2800盒 | 200μL 96支/盒（带滤芯） |
| 6 | 检测用枪头 | 200盒 | 200μL 96支/盒（无滤芯） |
| 7 | 检测用枪头 | 1000盒 | 1000μL 96支/盒 |
| 8 | 检测用枪头 | 20盒 | 5000μL 96支/盒 |
| 9 | 连续分液器枪头（1mL）用于eppendorf电枪 | 25盒 | 100个/盒 |
| 合计 | | | | 8665盒 | |

### 第二节 商务需求

一、签订合同日期：自中标(成交)通知书发出之日起30日内

二、交货期：按需配送，中标商根据实验室提出需求后5个工作日内配送。

三、交货地点：深圳市福田区福强路1011号深圳海关福强路办公区A栋1005室  
四、付款方式：验收合格后结算，以实际发生金额为准。货款凭发票、送货单、购置验收入库单由甲方直接转入乙方指定账号。

五、售后服务要求：质保期：36个月

★六、实质性要求和条件（未响应视为无效投标）。

1.投标商需携带相应枪头产品应标，以检验产品是否挂壁。

2.如果为非生产厂家投标，投标商应获得相应的产品代理授权，且有效期需覆盖合同服务周期。

3.指定交货地址和方式，根据甲方需求数量按时按质配送。

**第三节 技术需求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **规格及要求** | **技术参数要求** |
| 1 | 检测用枪头 | 1000盒 | 10μL 96支/盒 | 1. 20ul、100ul、200ul、1000ul枪头：  ★ 盒装，透明色，带刻度，无热源，灭菌，无内毒素，带滤芯，低吸附，不挂壁，人源DNA<30pg,RNA酶<10-7, DNA酶<10-5，ETP<10-12，产品材质：聚丙烯 (PP) ，包装规格：96支 / 盒。  2. 10ul长枪头：  ★长度：不小于3.4cm,盒装，透明色，带刻度，无热源，灭菌，无内毒素，带滤芯，低吸附，不挂壁，人源DNA<30pg,RNA酶<10-7, DNA酶<10-5，ETP<10-12，产品材质：聚丙烯 (PP) ，包装规格：96支 / 盒。  3.100ul长枪头：  ★长度：不小于7.8cm，盒装，透明色，带刻度，无热源，灭菌，无内毒素，带滤芯，低吸附，不挂壁，人源DNA<30pg,RNA酶<10-7, DNA酶<10-5，ETP<10-12，产品材质：聚丙烯 (PP) ，包装规格：96支 / 盒。  4. 200ul灭菌无滤芯枪头  ★盒装，透明色，无热源，灭菌，产品材质：聚丙烯 (PP) ，包装规格：96支 / 盒。  5.5000ul枪头：  ★盒装，透明色，带刻度，无热源，带滤芯，低吸附，不挂壁，产品材质：聚丙烯 (PP) ，包装规格：96支 / 盒。  6.1mL（10μL-1mL）连续分液器枪头：  ★适用于所有Multipette Eppendorf移液器，密闭活塞，透明色，带刻度，无热源，低吸附，不挂壁，产品材质：聚丙烯 (PP) ，包装规格：100个/盒。  7.生产企业需通过ISO13485认证  ★8.所有枪头均需要适配多品牌移液器（BRAND、Eppendorf等），原材料均不得为回收材料。 |
| 2 | 检测用枪头 | 3000盒 | 20ul 96支/盒 |
| 3 | 长枪头Finntip Filter 100Ext Sterile | 300盒 | 100μL96支/盒 |
| 4 | 检测用枪头 | 320盒 | 100μL 96支/盒 |
| 5 | 检测用枪头 | 2800盒 | 200μL 96支/盒（带滤芯） |
| 6 | 检测用枪头 | 200盒 | 200μL 96支/盒（无滤芯） |
| 7 | 检测用枪头 | 1000盒 | 1000μL 96支/盒 |
| 8 | 检测用枪头 | 20盒 | 5000μL 96支/盒 |
| 9 | 连续分液器枪头（1mL）用于eppendorf电枪 | 25盒 | 100个/盒 |
| 合计 | | | | 8665盒 |

**备注：标“★”为废标项，不满足投标将会被拒绝。**